附件1

2024年公共卫生随机监督抽查计划

监督检查内容

(一）学校卫生。抽查学校教学和生活环境、学习用品、饮用水卫生管理、传染病防控和学校卫生保健机构设立及人员配备情况，抽检教室采光、照明及人均面积和水质。

（二）公共场所卫生。抽查游泳、住宿、沐浴、美容美发等场所卫生管理情况，抽查顾客用品用具、水质、空气以及集中空调通风系统卫生质量。

（三）生活饮用水卫生。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的卫生管理情况，抽查供水水质。监督供水单位实施《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），全面落实饮用水水质要求。建立健全供水单位卫生监督档案。推进落实城乡饮用水卫生安全巡查服务。

（四）涉及饮用水卫生安全的产品。抽查涉水产品生产经营单位、在华责任单位卫生管理合规性情况，抽查输配水设备、水处理材料、化学处理剂和水质处理器产品卫生质量。建立完善涉水产品卫生许可和监督信息平台。抽查现制现售饮用水自动售水机的应用现场。

二、抽查及结果报送要求

（一）各地要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报数据信息，保证数据信息项目齐全、质量可靠。请于2024年11月20日前完成随机监督抽查工作任务和数据填报工作（游泳场所的监督抽查工作和数据填报工作请于2024年7月20日前完成）。目前尚不能通过监督信息报告卡上报的数据信息，需以网络填报汇总表方式上报。所有数据以信息报告系统填报数据为准，不需另外报送纸质报表。各地请于2024年6月10日前、10月20日前分别将辖区年度饮用水随机监督抽查任务清单、随机监督抽查工作阶段性总结、全年总结报送市疾控局。

（二）各地要将完成本抽查计划中的学校采光和照明抽查任务，作为贯彻落实《综合防控儿童青少年近视实施方案》的一项重要内容，会同辖区教育行政部门做好抽查、记录和公布工作。

（三）各地要全面完成对辖区内设计日供水100m3以上集中式供水、二次供水的摸底、建档工作，排查符合《生活饮用水卫生标准》情况和存在的突出问题。要全面排查辖区内涉水产品生产企业、在华责任单位的涉水产品卫生许可批件持有情况及其录入被监督单位信息卡情况，完成卫生监督档案补充完善工作。检查辖区建立完善省级涉水产品卫生许可信息平台情况，推动及时公布省级涉水产品卫生许可批件目录和批准文件内容。

（四）各地要强化处理措施，对监督检查中发现的突出问题，及时向当地政府主管部门通报情况，促进协同监管；重大案件信息要及时向市疾控局报告。

联系人及电话：

生活饮用水卫生：冯侯娥 电话：17703583577

公共场所卫生：王军 电话：13453876999

学 校 卫 生：朱序军 电话：13546297659

邮箱：821962688@qq.com

附表：1.2024年学校卫生随机监督抽查工作计划表

2.2024年公共场所卫生随机监督抽查工作

计划表

3.2024年生活饮用水卫生随机监督抽查工

作计划表

4.2024年涉水产品随机监督抽查工作计划

表

5.2024年供水单位卫生随机监督抽查信息

汇总表

6.2024年农村集中式供水随机监督抽查信

息汇总表

7.2024年供水单位水质随机监督抽查信息

汇总表

8.2024年二次供水卫生管理随机监督抽查

信息汇总表

9.2024年省级涉水产品卫生许可信息平台和监

督档案情况汇总表

10.2024年涉水产品经营单位随机监督抽查

信息汇总表

11.2024年饮用水卫生随机监督抽查任务清

单

附表1

2024年学校卫生随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目
中小学校及高校	全市学校总数的20%	1.学校落实教学和生活环境卫生要求情况，包括教室课桌椅配备(a)、教室采光和照明(b)、教室人均面积、教室和宿舍通风设施、教学楼厕所及洗手设施设置等情况。学校提供的学习用品达标情况（c），包括教室灯具(d)、考试试卷(e)等情况。

2.学校落实传染病和常见病防控要求情况，包括专人负责疫情报告、传染病防控“一案八制”(f)、晨检记录和因病缺勤病因追查与登记记录、复课证明查验、新生入学接种证查验登记、按规定实施学生健康体检、按要求设立卫生室或保健室、按要求配备卫生专业技术人员或保健教师等情况。(g)

3.学校落实饮用水卫生要求情况，包括使用自建设施集中式供水的学校落实水源卫生防护、配备使用水质消毒设施设备情况和使用二次供水的学校防止蓄水池周围污染和按规定开展蓄水池清洗消毒情况。

4.学校纳入卫生监督协管服务情况。	1.教室采光、照明及教室人均面积。

2.学校自建设施集中式供水和二次供水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。

a.指每间教室至少设有2种不同高低型号的课桌椅，且每人一席。

b.教室采光和照明检查项目含窗地面积比、采光方向、防眩光措施、装设人工照明、黑板局部照明灯设置、课桌面照度及均匀度、黑板照度及均匀度，按照《中小学校教室采光和照明卫生标准》（GB7793）的规定进行达标判定。

c.指达到《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》（GB40070）相关规定情况。

d.灯具检查包括强制性产品认证、色温、显色指数、蓝光。可通过现场查看灯具标志标识及索证资料来完成。对于GB7001中不免除视网膜蓝光危害评估的灯具，根据IEC/TR 62778进行蓝光危害评估，黑板局部照明灯或教室一般照明灯中有一种不合格即判定为该项不合格；其他免除视网膜蓝光危害评估的灯具默认蓝光合格。

e.考试试卷检查包括学校自制考试试卷纸张D65亮度及D65荧光亮度、字体字号、行空。可通过实验室检测或现场查看索证资料来完成。

f.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.8条规定的传染病预防控制应急预案和相关制度。

g.指《中小学校传染病预防控制工作管理规范》（GB28932）第4.5条、4.6条规定的设立卫生室或保健室、配备卫生专业技术人员或保健教师的要求。

附表2

2024 年公共场所卫生随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	抽查范围和数量	检查内容	检测项目
游泳场所	↓辖区全部人工游泳场所（含学校内游泳场所）(a)	1.设置卫生管理部门或人员情况

2.建立卫生管理档案情况

3.从业人员健康体检情况

4.设置禁止吸烟警语标志情况

5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况

6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况

7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况

8.实施卫生监督量化分级管理情况

9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况

10.生活美容场所违法开展医疗美容情况

1.游泳池水浑浊度、pH、游离性余氯(d)、化合性余氯(d)、臭氧(d)、氧化还原电位(d)、氰尿酸(d)、尿素、菌落总数、大肠菌群

2.浸脚池水游离性余氯	室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)
住宿场所	辖区总数25%(a)
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH

2.杯具外观、细菌总数、大肠菌群
沐浴场所	辖区总数16%(a)
1.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH

2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度
美容美发场所	辖区总数8%(a)
1.美容美发工具细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌

2.棉织品外观、细菌总数、大肠菌群、金黄色葡萄球菌、pH
其他公共场所	辖区全部候车（机、船）室。辖区营业面积2000m2以上商场（超市）60户，影剧院40户，游艺厅、歌舞厅、音乐厅、博物馆、展览馆共80户，数量不足的全部检查。(a)

室内空气中CO2、CO、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯(e)

集中空调	辖区已抽取公共场所中使用集中空调通风系统的全部检查；其中抽取100户进行检测，数量不足的全部检测。	1.建立集中空调通风系统卫生档案(b)

2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况(b)

3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况(c)

4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况	1.冷却水中嗜肺军团菌(f)

2.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌(g)

3.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数(g)

a.游泳场所按抽查任务的100%进行检测，住宿场所、沐浴场所、其他公共场所按抽查任务的50%进行检测，美容美发场所按抽查任务的20%进行检测。

b.指《公共场所集中空调通风系统卫生规范》（WS 10013-2023）规定的集中空调通风系统卫生档案和预防空气传播性疾病应急预案。

c.使用单位需提供集中空调通风系统卫生检测报告复印件。

d.游离性余氯、化合性余氯仅使用氯气及游离氯制剂消毒时要求，臭氧仅使用臭氧消毒时要求，氰尿酸仅使用二氯异氰尿酸钠和三氯异氰尿酸消毒时要求,氧化还原电位仅采用氯和臭氧消毒时要求。

e.只对6个月内进行过室内大面积装修的场所检测甲醛、苯、甲苯、二甲苯项目。

f.使用非开放式冷却塔集中空调通风系统的，该指标合理缺项。 g.使用无风管集中空调通风系统的，该条要求中所有检测项目均可合理缺项。

附表3

2024年生活饮用水卫生随机监督抽查工作计划表

监督检查对象	范围和数量	检查内容	检测项目	完成及报送时间
城市集中式供水(a)	辖区城市城区和县城的全部水厂	1.持有卫生许可证情况；

2.水源卫生防护情况；

3.供管水人员健康体检和培训情况；

4.涉水产品卫生许可批件情况；

5.水质经消毒情况；

6.开展水质自检情况(d)；

7.排查水质指标达标情况（e）。	出厂水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。	各县市区于6月10日前上报阶段性总结；10月20日前上报全年抽检结果和总结。
农村集中式供水(b)	辖区农村全部设计日供水1000m3及以上水厂	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；

2.持有卫生许可证情况；

3.水源卫生防护情况；

4.水质经净化、消毒处理情况。
辖区每个乡镇抽查10%的设计日供水100m3及以上小型集中式供水(c)
每个县（区）、县级市抽查30%在用集中式供水的乡镇(c)	饮用水卫生安全巡查服务开展情况。	---
二次供水	每个县（区）抽查10个二次供水设施，不足10个的全部检查(c)	1.饮用水卫生安全巡查服务开展情况；

2.供管水人员健康体检和培训情况；

3.设施防护及周围环境情况；

4.储水设备定期清洗消毒情况。	出水色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量。
a.含小型集中式供水。

b.农村集中式供水为除城市城区和县城之外的集中式供水。

c.各地在综合卫生监督档案、饮用水卫生安全巡查档案或记录以及相关调查资料等信息的基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

d.开展水质自检包括委托检测。

e.查阅供水单位检测资料，排查出厂水高氯酸盐、乙草胺、硝酸盐、浑浊度、高锰酸钾指数、游离氯、氯乙烯、三氯乙烯、乐果等9项指标达标情况。

附表4

2024年涉水产品随机监督抽查工作计划表

产品类别	范围和数量	检查内容	检测项目(a)	完成及报送时间
输配水设备

水处理材料

化学处理剂	每个县市区所有实体经营单位(b)，含1个城市综合或专营市场、1个乡镇综合或专营市场。	1.标签、说明书；

2.产品卫生许可批件。	---	6月10日前上报阶段性总结；10月20日前上报全年抽检结果和总结。
水质处理器	离石、汾阳各抽取辖区内1个实体经营单位(b)，其中包括1个城市商场、超市或专营商店。汾阳抽取1个乡镇综合或专营市场	1.标签、说明书；

2.产品卫生许可批件。	---

辖区所有在主要网络平台从事经销活动的网店，检查网店所有产品。	产品卫生许可批件。

现制现售饮用水

自动售水机	辖区内至少1个经营单位(b)，每个单位抽查1-3个应用现场。	产品卫生许可批件。	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等
a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。

b.各地在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。

附表5

2024年供水单位卫生随机监督抽查信息汇总表

辖区内城市集中式供水	辖区内二次供水	辖区内农村设计日供水1000m3及以上集中式供水	辖区内农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水
水厂总数	建立档案数（a）	单位/设施总数	建立档案数（a）（b）	水厂/设施总数	建立档案数（a）	水厂/设施总数	建立档案数（a）
a.指按照监督信息报告卡要求填报卫生监督信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案数。

b.指以单位数或者设施数对应统计的档案数。

附表6

2024年农村集中式供水随机监督抽查信息汇总表

卫生安全巡查服务	卫生监督管理
在用集中式供水的乡镇总数	抽查乡镇数	抽查乡镇中开展巡查服务乡镇数	抽查水厂或设施数	落实巡查服务水厂或设施数	持供水单位卫生许可证数	水源卫生防护符合要求水厂或设施数	水质经净化处理水厂或设施数	水质经消毒处理水厂或设施数
规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）	规模（a）	小型（b）
a.指设计日供水为1000m3及以上的集中式供水。

b.指设计日供水为100m3及以上的小型集中式供水。

附表7

2024年供水单位水质随机监督抽查信息汇总表

单位类别	9项水质指标（a）	6项水质指标	色度	浑浊度	臭和味	肉眼可见物	pH	消毒剂余量
排查单位数	合格单位数（b）	检测单位数（c）	合格单位数（d）	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数	检测单位数	合格单位数
城市集中式供水
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
二次供水	---
农村集中式供水（e）	---
农村小型集中式供水（f）	---
a.指GB5749-2022新增或提高限值要求的9项水质指标，即高氯酸盐、乙草胺、硝酸盐、浑浊度、高锰酸钾指数、游离氯、氯乙烯、三氯乙烯、乐果。

b.排查的9项指标全部符合GB5749-2022的供水单位数，有一项不合格即判定为不合格单位。

c.二次供水指检测设施数。

d.为表中色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、消毒剂余量等6项检测项目均合格的供水单位或二次供水设施数，有一项不合格即判定为不合格单位或设施。

e.为农村设计日供水1000m3及以上集中式供水。

f.为农村设计日供水100m3及以上小型集中式供水。

附表8

2024年二次供水卫生管理随机监督抽查信息汇总表

检查设施数	检查内容符合要求设施数	检查的二次供水设施中已开展饮用水卫生安全巡查服务的设施数	案件数	罚款金额

（万元）
供管水人员健康

体检和培训	设施卫生防护及

周围环境	储水设备定期

清洗消毒

附表9

2024年涉水产品卫生许可信息平台和监督档案情况汇总表

辖区内省级涉水产品卫生许可信息平台	辖区内省级涉水产品卫生监督档案
省级平台数（a）	市、县级平台数（a）	许可信息可对外查询平台数（b）	取得卫生行政许可产品数	建立档案数（c）
a.指按照《省级涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可规定》要求建立的，用于公布辖区取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容的

信息平台。

b.指现有省、市、县级平台中对取得卫生许可批件的涉水产品目录和批准文件内容已实现对外查询功能的平台。

c.指按照监督信息报告卡要求填报信息并可通过国家卫生健康监督信息报告系统查阅的档案。多个产品填报在一个被监督单位档案中，将该档

案填报的产品数统计为档案数。

附表10

2024年涉水产品经营单位随机监督抽查信息汇总表

单位类别	辖区单位数	检查

单位数	单位

合格数(a)	检查

产品数	产品检查合格数(b)	发现无证产品数	检测

产品数	产品检测合格数	责令限期改正单位数	案件数	罚款金额（万元）
在华责任单位
城市实体经销单位	--
—	—
乡镇实体经销单位	--
—	—
网店	--
—	—
现制现售饮用水经营单位(c)

a.产品取得卫生许可批件，产品检查和检测均合格的单位数。

b.产品取得卫生许可批件及标签、说明书均合格的产品数。

c.产品数指应用现场数。

附表11

2024年饮用水卫生随机监督抽查任务清单

单位类别	辖区单位总数	抽查单位数	备注
城市集中式供水
农村集中式供水	设计日供水≥1000m3
100m3≤设计日供水<1000m3
农村在用集中式供水的乡镇
二次供水
涉水产品在华责任单位
涉水产品经营单位	城市经营单位	---
乡镇经营单位	---
网店	---
现制现售饮用水经营单位